**Przegroda do wiszącego pisuaru zbiorowego**

Inox 304 satynowy - H. 430 mm

Numer: **100900**

Opis do specyfikacji

Przegroda do wiszącego pisuaru zbiorowego.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Do zamocowania bezpośrednio na pisuarze w dowolnym miejscu.

Do zamocwania jedynie na wiszących pisuarach zbiorowych nr 130100, 130110 i 130120.