

Czarny zestaw do mycia wstępnego - bez armatury
Bez zaworu czerpalnego
Czarny wąż i spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym

Numer: 433720


Opis do specyfikacji

Czarny zestaw do mycia wstępnego bez armatury, przystosowany do intensywnej eksploatacji w kuchniach profesjonalnych.

Urządzenie bez zaworu czerpalnego.

Czarny spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min na wyjściu (nr 433010).

Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym i końcówką odporną na uderzenia. 

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Wysoka kolumna 3/4" z Inoxu.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.

Sprężynowa prowadnica z Inoxu.

30 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego, bez armatury, składa się z części zamiennych do urządzeń do mycia wstępnego.
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