**Czarny zestaw do mycia wstępnego bez armatury**

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rura

Czarny wąż i pistolet z antyosadowym dyfuzorem

Numer: **433622**

Opis do specyfikacji

Czarny zestaw do mycia wstępnego bez armatury przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rura L.200.

- Pełny wypływ przy 1/4 obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).

Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia.

Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Krótka kolumna 3/4" z mosiądzu do armatury ściennej.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.

Ten zestaw bez armatury składa się z części zamiennych, służących do konserwacji urządzeń do mycia wstępnego.