**Zawór TEMPOSOFT 2 do pisuaru TEMPOSOFT 2**

Zawór czasowy 7 sekund

Prosty, delikatne uruchamianie

Numer: **777807**

Opis do specyfikacji

Natynkowy zawór czasowy do pisuaru.

Do pisuaru zwykłego lub ze zintegrowanym syfonem.

Instalacja natynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Przyłącze proste do zasilania liniowego.

Przystosowany do wody deszczowej.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.