**Wąż do zwijarki**

L.15 m

Numer: **435576**

Opis do specyfikacji

Wąż L.15 m do zwijarek automatycznych 5675T2 i 5676T2.

Maksymalna temperatura wody: 70°C.

Maksymalne ciśnienie: 20 barów w trybie ciągłym.