**Obręcz chroniąca przed upadkiem słuchawki natryskowej**

Do poręczy do natrysku Ø25 - 35

Numer: **830**

Opis do specyfikacji

Obręcz do zamontowania na poręczy do natrysku Ø25 lub 35 mm.

Instalowana jako dodatkowe wsparcie słuchawki natryskowej, mocowana do węża natryskowego.

Zabezpieczenie przed upadkiem: zapobiega bezpośredniemu kontaktowi słuchawki natryskowej z posadzką lub odpływem (źródła zakażeń bakteryjnych).

30 lat gwarancji.