**Czasowy zestaw natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy

Zaścienny 200 mm, wylewka natryskowa ROUND

Numer: **749110**

Opis do specyfikacji

Czasowy, zaścienny zestaw natryskowy.

Czasowy zawór TEMPOSTOP Z1/2" na wodę zmieszaną.

Do ścianki ≤ 200 mm.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Przycisk z chromowanego metalu.

Niewidoczne mocowania i kołek antyobrotowy.

Możliwość skrócenia gwintowanych prowadnic.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 749159]