**Uchwyt na papier toaletowy do montażu na poręczy - chromowany**

Chromowany ABS

Numer: **510081P**

Opis do specyfikacji

Uchwyt na papier toaletowy w rolce, montowany do poręczy.

Chromowany ABS.

Instalacja nie wymaga demontażu poręczy do WC.

Kołek blokujący zabezpieczający przed kradzieżą.

Uszczelka uniemożliwiająca kręcenie uchwytem.

Do poręczy Ø32.

30 lat gwarancji.