**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM**

Wodoszczelna, zestaw 1/2

Podtynkowa

Numer: **792BOX**

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.

Do termostatycznej baterii natryskowej.

Regulacja od 16 do 30 mm w zależności od grubości ściany.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 792452, 792459, 792218 lub 792219.