**Filtr HEPA**

Do suszarek do rąk SPEEDJET 2 bez zbiornika z serii 510623x

Numer: **510623F**

Opis do specyfikacji

Filtr HEPA.

Do suszarek do rąk SPEEDJET 2 bez zbiornika z serii 510623x.

Wychwytuje 99,9% bakterii znajdujących się w powietrzu i oczyszcza wydmuchiwane powietrze.

Wymiary: 235 x 100 mm.