**Wzmocniona złączka natynkowa**

Do zaworów TEMPOMATIC 3 i 4

Numer: **841215**

Opis do specyfikacji

Wzmocniona złączka natynkowa.

Dostarczana z estetyczną osłoną.

Zalecana do instalacji zaworów ściennych TEMPOMATIC 3 (443006) lub TEMPOMATIC 4 (443436, 443536), gdy dopływ doprowadzony jest do nich natynkowo.

30 lat gwarancji.