**Eletroválvula**

Para a gama TEMPOMATIC

MM1/2" - 12V - Com filtro

Referência: **495626**

Info Prescrição

Eletroválvula com filtro.

Para os produtos da gama TEMPOMATIC.

Ligações M1/2".

Funciona com alimentação de 12V.

Dimensões: 62 x 50 mm.