**Ruchoma wylewka rurowa**

Wylewka górna

H.230 L.300

Numer: **963300245F**

Opis do specyfikacji

Górna, ruchoma wylewka rurowa Ø22 z chromowanego mosiądzu, z wmontowanym sitkiem wypływowym.

Wylewka H.230 L.300 z nakrętką 3/4".

Gładkie wnętrze ogranicza nisze bakteryjne.

Do baterii gastronomicznych.