**Ruchoma wylewka rurowa**

Wylewka górna

H.130 L.300

Numer: **963300145F**

Opis do specyfikacji

Górna ruchoma wylewka rurowa Ø22 z chromowanego mosiądzu, z wmontowanym sitkiem wypływowym.

Wylewka H.130 L.300 z nakrętką 3/4".

Do baterii zlewozmywakowych.