**Ruchoma wylewka rurowa**

Wylewka górna

H.105 L.150

Numer: **963150125F**

Opis do specyfikacji

Górna, ruchoma wylewka rurowa Ø22 z chromowanego mosiądzu.

Wylewka z sitkiem wypływowym nastawionym na 3 l/min z możliwością regulacji.

Wylewka H.105 L150 z nakrętką 3/4".

Do baterii umywalkowych.