**Moduł elektroniczny**

Do armatury spłukującej TEMPOMATIC 4 do pisuarów

Na baterie

Numer: **479436**

Opis do specyfikacji

Moduł elektronicczny.

Do armatury pisuarowej TEMPOMATIC 4.

Działa na zasilanie bateriami 6 V.

Wymiary: 53 x 45 mm, Ø51.