**Głowica ceramiczna 1/4 obrotu**

Do szpitalnej armatury czyszczącej

Numer: **P482AJ75**

Opis do specyfikacji

Głowica ceramiczna 1/2" do szpitalnej armatury czyszczącej.

Głowica na 1/4 obrotu w prawo.