**Szafka z lustrem 4 w 1**

Lustro - Elektroniczny dozownik mydła i zawór - Suszarka do rąk

Czarna matowa melamina i Inox 304 - 800 mm

Numer: **510204**

Opis do specyfikacji

4-funkcyjna szafka z lustrem: lustro, elektroniczny dozownik mydła, zawór elektroniczny i suszarka do rąk.

Designerska szafka wykończona czarną matową melaminą i Inoxem 304.

Bezdotykowe działanie dla jeszcze lepszej higieny: dozownik mydła, zawór i suszarka do rąk z automatyczną detekcją dłoni przez komórkę na podczerwień.

Szybka i łatwa instalacja:

- Jedno podłączenie elektryczne dla wszystkich elementów: zasilanie sieciowe z transformatorem 230 V / 50-60 Hz.

- Podłączenie wody od góry lub wewnątrz szafki.

- Przyłącze wody Z3/8".

- Niewidoczne mocowania: produkt dostarczany ze śrubami ze stali nierdzewnej do ścian betonowych lub drewnianych wzmocnień.

- Regulowane zawiasy.

Moduł 4-funkcyjny:

Szklane lustro o grubości 4 mm i panel z czarnego szkła z podświetlanymi piktogramami.

Elektroniczny dozownik mydła:

- Antywyciekowa pompa dozująca.

- Zbiornik o dużej pojemności: 5 litrów.

- Przystosowany do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance.

Elektroniczny zawór umywalkowy\*:

- Elektrozawór antystagnacyjny.

- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

- Antyosadowe sitko wypływowe.

- Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

- Zawór odcinający.

- W razie autodetekcji można regulować kąt nachylenia czujnika (±10°).

Suszarka do rąk z intensywnym nadmuchem:

- Ultraszybkie suszenie.

- Prędkość powietrza: 360 km/h. Przepływ powietrza: 36 l/s.

- Niskie zużycie energii: 704 W.

- Poziom hałasu: 74 dBA.

- Klasa I, IP23. CE.

- 3 lata gwarancji.

Podświetlenie umywalki taśmami LED.

Odporny na wandalizm model z zamknięciem na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE.

Antyblokada: automatyczne wyłączenie w przypadku wykrycia pracy ciągłej dozownika mydła, zaworu lub suszarki do rąk.

Wbudowana półka do przechowywania produktów.

Istnieje możliwość połączenia kilku szafek w celu stworzenia ściany luster: śruby łączące w zestawie.

Wymiary: 800 x 223 x 1 000 mm.

Waga: 39 kg.

Szafka z lustrem z 30-letnią gwarancją.

CE.

\*Należy przewidzieć mieszacz PREMIX.