

Specjalny natryskowy dozownik mydła
Do mydła w płynie
Wodoszczelna obudowa z anodowanego aluminium

Numer: 510579


Opis do specyfikacji

Natryskowy dozownik mydła. 

Model stworzony specjalnie do stref natryskowych: w 100% wodoszczelny, eliminuje ryzyko mieszania się wody z mydłem, zachowując jego jakość. 

Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem odpowiednim dla każdego, również dzieci i osób z niepełnosprawnością.

Ergonomiczny przycisk: duża powierzchnia nacisku, zaprojektowany tak, aby umożliwić łatwą obsługę dozownika mokrymi dłońmi lub łokciem.

Nierdzewna i wodoszczelna obudowa z anodowanego aluminium.

Plastikowy zbiornik: eliminuje ryzyko utraty jakości aluminium w kontakcie z mydłem.

Szerokie otwarcie zbiornika ułatwia jego napełnianie.

Antywyciekowa (wodoszczelna) pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem. 

Antyblokada: jedno przyciśnięcie to jedna doza nawet przy długotrwałym nacisku.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Model z ukrytym otwarciem pokrywy, odporny na wandalizm.

Niewidoczne mocowania.

Opływowe kształty ułatwiają czyszczenie i zapewniają lepszą higienę. 

Minimalistyczny design nawiązuje do gamy paneli natryskowych DELABIE.

Pojemność: 1 litr.

Wymiary: 64 x 140 x 284 mm.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s, czyli 3 000 cP.

30 lat gwarancji.
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