**Głowica czasowa**

Do armatury natryskowej TEMPOMIX

Czas wypływu ~30 s

Numer: **743790**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury natryskowej TEMPOMIX (stary design).

Czas wypływu ~30 s.