**Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej**

Do serii TEMPOSTOP do umywalek i pisuarów

Czas wypływu ~15 s - Modele produkowane do 2022

Numer: **753010**

Opis do specyfikacji

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP.

Czas wypływu ~15 s.

Do modeli wyprodukowanych do 2022.