**Ultraszybka suszarka do rąk HIGHFLOW Compact - satyna**

Intensywny strumień powietrza

Inox 304 satynowy

Numer: **510625S**

Opis do specyfikacji

Suszarka HIGHFLOW Compact z intensywnym nadmuchem.

Model o mocnej konstrukcji.

Centralnie ulokowana, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłonie z prędkością ponad 360 km/h.

Ultraszybka elektryczna suszarka do rąk: suszenie dłoni w 10 do 12 sekund.

Możliwość ustawienia ciepłego lub zimnego nadmuchu powietrza za pomocą niewidocznego przełącznika.

Suszarka uruchamia się automatycznie dzięki detekcji na podczerwień.

Inteligentna technologia: automatyczne wyłączenie nadmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji.

Antyblokada: automatyczne wyłączenie w razie ciągłego użycia przekraczającego 60 sekund.

Bakteriostatyczny Inox 304 w satynowym wykończeniu.

Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa obudowa.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s.

Prędkość powietrza: 360 km/h.

Niskie zużycie energii: 1 350 W.

220-240 V~ / 50/60 Hz.

Poziom hałasu: 70 dBA.

Wymiary: 173 x 256 x 152 mm.

Waga: 3,1 kg.

Klasa I, IP23.

CE.

3 lata gwarancji.