**Umywalka nablatowa RAVA**

Inox 304 satynowy - Nablatowa

Numer: **120670**

Opis do specyfikacji

Okrągła umywalka nablatowa do częściowej zabudowy, 420 x 420 mm.

Przystosowana do zaworów/baterii ściennych lub wysokich.

Wewnętrzna średnica umywalki: 385 mm.

Średnica otworu do wykonania w blacie: 385 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 2,6 kg.

30 lat gwarancji.