**Czarna umywalka nablatowa RAVA**

Inox 304 czarny, matowy - Nablatowa

Numer: **120670BK**

Opis do specyfikacji

Okrągła umywalka nablatowa do częściowej zabudowy, 420 x 420 mm.

Przystosowana do zaworów/baterii ściennych lub wysokich.

Wewnętrzna średnica umywalki: 385 mm.

Średnica otworu do wykonania w blacie: 385 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym, matowym (6110BK) lub chromowanym (6110).

Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 2,6 kg.

30 lat gwarancji.