**Dyfuzor z uszczelką**

Do elektronicznych dozowników mydła

Numer: **512BJ**

Opis do specyfikacji

Dyfuzor z uszczelką do elektronicznych dozowników mydła.

Pasuje do automatycznych dozowników mydła z serii TEMPOMATIC 4 i BINOPTIC.

Z16,5/100.

Wymiary: H.26 mm x Ø16,5 mm.