**Detektor z kablem 1 m**

Do elektronicznych dozowników mydła

Numer: **512DET**

Opis do specyfikacji

Detektor z kablem 1 m do elektronicznych dozowników mydła.

Pasuje do automatycznych dozowników mydła z serii TEMPOMATIC 4 i BINOPTIC.

Detektor dostarczany razem z kablem o długości 1 m, oprawką na dyfuzor i szybkozłączką.