

Dozownik mydła w płynie TC
Zaścienny do instalacji w szachcie technicznym
Zaścienny - Inox 304: satyna

Numer: 729170S


Opis do specyfikacji

Zaścienny dozownik mydła.

Model do montażu w szachcie technicznym, przepust ścienny o grubości do 190 mm.

Dozownik mydła w płynie.

Korpus i przycisk z Inoxu 304 w wykończeniu satynowym.

System antywyciekowy (wodoszczelny).

Dostarczany z giętką rurką 1,20 m do zbiorników zewnętrznych.

Zaścienny dozownik mydła w płynie z 30-letnią gwarancją.
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