

Zasilanie na baterie TEMPOMATIC 7
Pojemnik na baterię litową


Numer: ACEX9023


Opis do specyfikacji

Wariant wyposażenia zasilającego do zamawiania razem z armaturą z serii TEMPOMATIC 7. 

Pojemnik na baterię i bateria litowa 6 V CR-P2.
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