133888

**Pack pisuar EASY-D ceramika**

Nr: 133888

Opis do specyfikacji

Zestaw ceramiczny pisuar EASY-D zawiera:

- Ceramiczny pisuar bez kołnierza zgodny z normą PN EN 13407 (znak CE): podtynkowy lub natynkowy odpływ wody ze schowanym syfonem; waga: 11,5 kg;

- Natynkowy, kątowy zawór czasowy TEMPOSOFT 2 do zasilania podtynkowego: delikatne uruchamianie, czas wypływu ~3 s, wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji, korpus z litego, chromowanego mosiądzu;

- Chromowaną rurkę z króćcem ;

- Korek i syfon;

- Zestaw mocujący;

- Ulotka instalacyjna.

4 powody, aby wybrać zestawy Pisuar EASY-D DELABIE:

- Zestawy stworzone do budynków użyteczności publicznej

- Kompletne zestawy „wszystko w jednym”

- Armatura 100% DELABIE

- Higieniczne zestawy