DELABIE_C100M35510164P

**Uchylna poręcz łukowa Ø32, L. 850 mm**

Nr: 510164P

Opis do specyfikacji

Uchylna poręcz łukowa Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się. Do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.

Wymiary: 850 x 230 x 105 mm.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadająca.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.