DELABIE_C100M35510410

**Szerokie, składane siedzisko natryskowe z podporą ALU**

Nr: 510410

Opis do specyfikacji

Składane siedzisko natryskowe ALU z podporą dla osób niepełnosprawnych. Model szeroki.

Konstrukcja z rury białe aluminium Ø25 x 2 mm.

Niewidoczne mocowania.

Składana podpora prowadzona ruchomym ramieniem.

Regulacja wysokości podpory do 8 mm.

Szerokie listwy z plastiku są wygodne i ułatwiają czyszczenie.

Ergonomiczne i antypoślizgowe podparcia boczne.

Wysokość siedzenia: 480 mm.

Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Wymiary po złożeniu: 82 x 565 mm.

Wymiary: 430 x 465 x 480 mm.